[별지 제5호 서식]
승강기		[ ] 중대한 사고 [ ] 중대한 고장		신고서
					(앞 쪽)
신고자	성명		연락처
	[ ] 관리주체 [ ] 유지관리업체 [ ] 기타( )
일반 현황	건물명(상호)		소재지
	승강기 번호(ID)		사고 또는 고장발생 일시
사고ㆍ고장 내용 및 조치사항	사고 또는 고장내용
	피해정도(사고의 경우) [ ] 사망 [ ] 1주 이상 입원 [ ] 3주 이상 진단 [ ] 확인 예정		피해정도(고장의 경우) [ ] 3주 미만 진단 [ ] 갇힌 사람의 수 ( 명)
	사고 또는 고장원인(구체적으로 작성)
	응급조치

(뒤 쪽)

< 승강기 사고 및 고장 관련 법령 >

□ 신고 및 현장보전의 의무

○ 승강기 안전관리법 시행규칙 제69조(사고 보고 및 조사) ① 관리주체(법 제31조제4항에 따라 자체점검을 대행하는 유지관리업자를 포함한다)는 법 제48조제1항에 따라 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생한 경우에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 공단에 알려야 한다.

1. 승강기가 설치된 건축물이나 고정된 시설물의 명칭 및 주소 <이하생략>

○ 승강기 안전관리법 제48조제2항 누구든지 중대한 사고가 발생한 경우에는 사고현장 또는 중대한 사고와 관련되는 물건을 이동시키거나 변경 또는 훼손하여서는 아니 된다. 다만, 인명구조 등 긴급한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

□ 신고대상

○ 승강기 안전관리법 시행령 제37조(중대한 사고 및 중대한 고장) ① 법 제48조제1항제1호에서 "사람이 죽거나 다치는 등 대통령령으로 정하는 중대한 사고"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

1. 사망자가 발생한 사고

2. 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 1주 이상의 입원 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

3. 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 3주 이상의 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

② 법 제48조제1항제2호에서 "출입문이 열린 상태에서 승강기가 운행되는 경우 등 대통령령으로 정하는 중대한 고장"이란 다음 각 호의 구분에 따른 고장을 말한다.

1. 엘리베이터 및 휠체어리프트: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 고장

가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우

나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우

다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우

라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)

마. 운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)

2. 에스컬레이터: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 고장

가. 손잡이 속도와 디딤판 속도의 차이가 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 경우

나. 하강 운행 과정에서 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 과속이 발생한 경우

다. 상승 운행 과정에서 디딤판이 하강 방향으로 역행하는 경우

라. 과속 또는 역행을 방지하는 장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우

마. 디딤판이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않은 경우

□ 승강기 안전검사

○ 승강기 안전관리법 제32조(승강기의 안전검사) ① 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 다음 각 호의 안전검사(이하 “안전검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. 수시검사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 하는 검사

다. 승강기에 사고가 발생하여 수리한 경우(제3호나목의 경우는 제외한다)

3. 정밀안전검사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 하는 검사. 이 경우 다목에 해당할 때에는 정밀안전검사를 받고, 그 후 3년마다 정기적으로 정밀안전검사를 받아야 한다.

나. 승강기의 결함으로 제48조제1항에 따른 중대한 사고 또는 중대한 고장이 발생한 경우